* Vérification méthodes calcul réflection avec données forcées en Python


* Vérification vague incidente possible avec digue et sans digue sur temps long (4h) avec spectre


* Tracer trajectoires bouées (3d, 2d) autour de vague 15m


* Swash output into binary matlab files -> input with scipy.io.matlab

Olaflow from swash with timeseries data

Olaflow porosity friction parameters variation

Olaflow comparison with photos

Comparison of olaflow output with block displacement theories

Format rapport: Journal of Geophysical Research
